block (%)

0 25 50 75

m ea nd er ( m m )

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8